ملخص الجغرافيا والتقنيات الحديثة 



بس حبيت انوه على ان الملخص لا يغني عن استخدام الكتاب 

علل احدثت التطورات التكنولوجية في توفير كم هائل من البيانات ؟
ساهمت تكنولوجيا الاقمار الصناعية والتصوير الجوي والحاسب الالي في توفير كم هائل من البيانات عن سطح الارض في الهئة الرقمية 
بماذا تتميز نظم المعلومات عن غيرها من الانظمة الاخرى ؟بالديناميكية وسرعه التحديث 
وتوفر قابلية التحليل والعرض في اشكال متعدده 
ماذا يقصد بنظم المعلومات الجغرافية ؟
انظمة حاسوبية تستخدم لجمع وتخزين وتحليل وعرض واخراج المعلومات الجغرافية 
ما هو مصدر قوة نظم المعلومات الجغر افية ؟
الامكانيات الالكترونية للبرامج ومكونات الحاسب الالي 
القدرة على ربط البيانات المكانية بالبيانات الوصفية واجراء عمليات التحليل المكاني 
عدد مكونات مصطلح نظم المعلومات الجغرافية ؟
النظم وتمثل تكنولوجيا الحاسيب الالي والبرمجيات المرتبطة به 
المعلومات وتمثل المنتج الذي يتم الحصول غعليه عملية جمع وادارة وتنظيم واستقراء البيانات الجغرافية 
الجغرافية وهي العنصر المكاني في هذه النظم وهو الارض والتي تمثل العالم الحقيقي 
بماذا تتميز نظم المعلومات الجغرافية عن الانظمة المعلوماتية الاخرى ؟
المقدره على التعامل مع البيانا المكانية والوصفية في نظام واحد 
جمع البيانات من مصادر واشكتل متعدده 
امكانية عرض البيانات باشكال محتلفة والتحكم فيها 
القدره على تقديم الوسائل التي تسمح بمراجعه وتحليل وعرض واخراج النتائج
متى كانت البدايه الحقيقية لنظم المعلومات ومن مؤسسها وبماذا لقب ؟
البدايه الحقيقية كانت في عام 1964معلى يد الكندي روجر توملينسون ولقب بابي نظم المعلومات الجغرافية 
تتبع التطور التاريخي لنظم المعلومات الجغرافية ؟
البدايه على يد روجر توملينسون حيث قام بمسح جوي للغابات في شرق افريقيا لصالح المؤسسة الكندية 
جهود جامعة هارفارد في تاسيس معمل للحاسب الالي يختص بالرسومات الالية والتحليل المكاني 
جهود هوارد فيشر في انتاج النسخة الاولي من برنامج symap في نهاية عام 1964م ترجم فيما بعد الى لغات عده 
ظهور الراسمات الالية واستخدامها في التغلب على مشكلة رسم الخرائط
تاسست شركة ازري عام 1969م على يد جاك دنجر موند وزجته واصدار العديد من البرامج المختصه بنظم المعلومات الجغرافية اذكر بعض الامثله عليها ؟
ماذا يقصد بالخرائط التفاعلية ؟
هي الخرائط التي تتميز بقابليتها للتفاعل مع المستخدم عن طريق الحاسب الالي 
ما العوامل التي ساعدت على تطور نظم المعلومات الجغرافية وانتشارها ؟
1- تطور اجهزة الحاسب الالي ورخص اسعارها 
2- تطور وتهنوع برمجيات نظم المعلومات الجفغرافية 
3- وفرة البيانات المكانية والوصفية والخرائط بالهيئة الرقمية 
4- انخفاض اسعار دوات جمع البيانات 
5- اتساع تطبيقات نظم المعلومات وانتشارها 
6- التغلب على مشكلة تبادل المعلومات 
7- ظهور الثورة المعلوماتية وتطور وسائل الاتصال 
8- زيادة الوعي باهمية نظم المعلومات من خلال المؤتمرات والندوات والمجلات 
ما العلوم المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية ؟
1- قواعد البيانات 
2- المساحة الارضية 
3- الاستشعار عن بعد
4- الصور الجوية 
5- انظمة التصميم بمساعدة الحاسوب
عدد مكونات نظم المعلومات الجغرافية ؟
1-الاجهزة والمعدات وتنقسم الى 
أ*-اجهزة الادخال ويقصد بها الاجهزة المستخدمة لجمع وادخال البيانات اذكر بعض الامثله عليها ؟
ب*-اجهزة المعالجة وهي الاجهزة التي تستخدم لمعالجة البيانات ثم ترقيمها او مسحها باجهزة الادخال 
ج- اجهزة الاخراج والانتاج وهي الاجهزة التي تستخدم لعرض وانتاج الخرائط والمعلومات بعد عمليه معالجتها 
اذكر بعض الامثله عليها ؟
2-البرمجيات وتنقسم الى :
أ*-انظمة التشغيل وهي البرامج الخاصة بتشغيل اجهزة ومعالجة واخراج البيانات ومن الامثلة عليها .....؟ 
ب*-البرمجيات ( البرامج التطبيقية ) ويقصد بها البرامج التي تستخدم لتنفيذ عمليات نظم المعلومات من جمع ومعالجة وتحليل واخراج البيانات 
3-البيانات وتعتمد على كمية ونوعية البيانات المخزنه فيه 
علل يتوقع ان تقل كلفة تجميع البيانات المكانية مع الزمن ؟
نظرا لتطور التقنيات الخاصة بجمع هذه البيانات وتحديثها خاصة بعد استخدام الاستشعار عن بعد
وتنقسم البيانات الى : 
أ*-البيانات المكانية 
ب*-البيانات الوصفية 
4-العناصر البشرية وهم العناصر الذين يقومون بالتشغيل والافادة من النظام وتشمل العناصر التالية :
أ*-المطورون وهم فئة الفنيين والمهندسين الذين يقومون بتصميم البربامج والاجهزه الخاصة بنظ المعلومات الجغرافية 
ب*-المستخدمون وهي الفئة التي تستخدم وتطبق نظم المعلومات الجغرافية 
ج- متخذوا القرار وهي الفئة التي تستفيد من نتائج نظم المعلومات الجغرافية 
5- التطبيقات وهي المجالات التي تستخدم فيها نظم المعلومات في المجالات (البيئية والهندسية والتخطيطية الجغرافية ) 
متى اطلق القمر الصناعي الامريكي لاندسات ؟ 
اطلق عام 1972م وقد ساعد على تدفق البيانات عن كوكب الارض بحيث اصبحت البيانات المكانية تشكل 90% من مجموع تعاملاتها اليومية 
كيف يمكن تقليص كلفة تجميع البيانات؟
بالتعاون والتنسيق بين مختلف مستخدمي نظم المعلومات الجغرافية 
ما هي انواع البيانات التي تتعامل معها نظم المعلومات ؟البيانات المكانية 
البيانات الوصفية 
كيف تتعامل نظم المعلومات الجغرافية مع البيانات ؟1-تخزين البيانات 
2-ادارة وربط البيانات 
3-استرجاع وعررض البيانات 
4-تعديل وتحويل البيانات 
5-تحليل البيانات وانتاج انماط اخرى 
6-اخراج وانتاج المعلومات 
ما الفرق بين البيانات والمعلومات ؟
البيانات تمثل مجموعه من الحقائق او الافكار او القياسات وتكون في صوره خام وهي لا تعطي معنا محددا دون معالجة 
المعلومات هي نتائج عمليه تحويل للبيانات بعد سلسلة من المعالجات 
ماذا يقصد بالبيانات المكانية ؟
البيانات التي لها علاقة بالحيز او المجال المكاني وتعرف بانها بيانات عن المواقع والاشكال الجغرافية المختلفة 
علل تعتبر الخريطة وما تحتويه من معلومات عن سطح الارض البيئة المثالية للبيانات المكانية ؟لانها تحتوي على كم هائل من المعلومات والبيانات المكانية 
كيف يتم تخزين البيانات المكانية ؟
تخزن على هيئة طبقات فكل طبقة تمثل ظاهره مكانية معينه 
ما الهدف من تخزين البيانات المكانية على شكل طبقات ؟ 
للتغلب على الكم الهائل من البيانات 
ماذا يقصد بالبيانات الوصفية ؟
هي البيانات التي تمثل صفات وخصائص البيانات المكانية 
كيف يتم تخزين البيانات الوصفية ؟
يتم تخزينها على شكل جداول تحتوي على ارقام وحروف 
تصنف البيانات الوصفية الى قسمين :
أ- بيانات نوعية وتمثل على هيئة حروف وكلمات مثل اسم الدوله والمدينه الخ 
ب- بيانات كمية وتمثل على هيئة ارقام كعدد السكان ونسبة الرطوبه ودرجات الحرارة 
كيف تتم ادارة البيانات الوصفية ؟
1- بيانات على هيئة حروف فقط مثل اسماء الولايات 
2- بيانات على هيئة حروف وارقام مثل العنوان 
3- بيانات على هيئة ارقام فقط مثل ارقام درجة الحرارة 
4- بيانات على هيئة تواريخ مثل تاريخ ادخال خدمة الكهرباء 
عدد اشكال مصادر البيانات الجغرافية ؟
المصادر الاولية المصادر الثانوية 
الاستبيانات الخرائط الورقية 
المقابلات الشخصية التعداد السكاني
جهاز تحديد المواقع العالمي الصور الفضائية الورقية
الصور الفضائية الرقمية الصور الجوية الورقية 
نشرات احوال الطقس
تمثل البيانات المكانية بنموذج البيانات الخطية على هيئة اشكال اذكرها ؟1- النقطة وهي التي توقع على الخرائط على هيئة نقطة في موقع محدد باحداثيات سينية وصادية مثل ( مدينه بئر محطة وقود اعمدة هاتف ) 
2- الخط ويمثل البيانات التي تاخذ شكل الخط في الخريطة والخط ياخذ اشكال ثلاثه المستقيم والمتعرجاو المنحني والمتكسر ويمثل الخط الظاهرات التي تتميز بخاصية الاستمرار والحركة مثل الحدود الادارية او مجرى مائي او الشوراع وغيرها 
3- المساحة ويشترط فيها ان تكون نقطة البدايه هي نقطة النهايه حتى تشكل منطقة مغلقة وتمثل المزارع او المناطق العمرانية او المسطحات المائية 
قارن في جدول بين ايجابيات وسلبيات نموذج البيانات الخطيه ؟ انظر الكتاب ص 89
ماذا يقصد بالبناء الهندسي للبيانات المكانية ؟
تحويل البيانات المكانية الى قاعدة بيانات يسهل للحاسب الالي قرائتها والتعامل معها على ايجاد علاقة بين المكونات المختلفة لهذه القاعدة 
يوجد العديد من الطرق لبناء قواعد البيانات المكانية اذكر اهمها ؟1- مصفوفة الاحداثيات 
2- البناء الطوبولوجي ماذا يقصد بالمصفوفة الاحداثية ؟
طريقة مبسطة لبناء قواعد البيانات المكانية فكل ظاهرة مكانية تمثل عن طريق الاحداثيات السينية والصادية 
ماذا يقصد بالبناء الطوبولوجي ؟من الطرق المستخدمة لبناء قواعد البيانات المكانية بنظم المعلومات الجغرافية مع ايجاد العلاقة بين مكوناتها 
تتبع خطوات بناء قواعد البيانات بطريقة البناء الطوبولوجي ؟ انظر الكتاب ص 92 – 93
ملخص الجغرافيا والتقنيات الحديثة 



احببت اضافة ملخص اخر من اعدادي
مراجعة الوحدة الاولى للصف الثاني عشر لمادة الجغرافيا والتقنيات الحديثة
عرفي المقصود بالمفاهيم التالية :
1- النظام 
2- نظم المعلومات الجغرافية
3- اجهزة الادخال
4- اجهزة الاخراج
5- اجهزة المعالجة
6- انظمة التشغيل
7- البرامج التطبيقية
8- العناصر البشرية
9- البيانات
10 المعلومات
11- البيانات المكانية
12- البيانات الوصفية
13- البيانات الوصفية النوعية
14- البيانات الوصفية الكمية
15- مصادر البيانات الاولية
16- مصادر البيانات الثانوية
17- البناء الهندسي للبيانات المكانية
18- المصفوفة الاحداثية
19- الظاهرات المستمرة
20- الظاهرات المتقطعة
21- التحليل المكاني
22- الاستفسارات
23- القياسات
24- التحويلات
25- الاحرامات
26- الاشتقاقات
27- الخرائط التفاعلية
اذكري اثنين مما يلي :
1- عوامل ظهور نظم المعلومات الجغرافية
2- مميزات نظم المعلومات الجغرافية
3- العوامل التي ساعدت في تطور نظم المعلومات الجغرافية
4- العلوم المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية
5- كيفية تعامل نظم المعلومات الجغرافية مع البيانات
6- مصاد\ر البيانات الجغرافية
7- طرق بناء قواعد البيانات المكانية
8- فوائد نظم المعلومات الجغرافية
9- تطبيقات لنظم المعلومات الجغرافية
عللي ما يلي :
1- يفترض في الحواسيب الشخصية المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ان تتمتع بسرعة عالية وقدرة كبيرة على التخزين
تابع : عللي ما يلي :
2- تخزن البيانات المكانية على شكل طبقات وشرائح 
3- يقوم نموذج البيانات الشبكية على استخدام الشبكة والخلايا
4-يقدم نموذج البيانات الشبكية تمثيلا للظاهرة الجغرافية اقرب للواقع من نموذج البيانات الخطية
اجيبي عما يلي :
1- على ماذا تتمثل قوة نظم المعلومات الجغرافية
2- يتكون مصطلح نظم المعلومات الجغرافية من 3 عناصر رئيسية اذكريها مع ذكر تعريف مبسط لكل عنصر
3- متى كانت البداية الحقيقية لنظم المعلومات الجغرافية وعلى يد من ؟
4- ماهي الاعمال التي قام بها روجر توملنسون
5- قارني بين نموذج البيانات الشبكية والخطية من حيث السلبيات والايجابيات
6- اذكري انواع التحليل المكاني
ماذا حدث في الاعوام التالية :
1- عام 1964
2- نهاية عام 1964
3- عام 1969
4- عام 1972
اذكري مثالين لكل مما يلي :
1- اجهزة الادخال
2- اجهزة المعالجة
3- اجهزة الاخراج
4- البرامج التشغيلية
5- البرامج التطبيقية
6- مصادر البيانات الاولية
7- مصادر البيانات الثانوية
8- الاستفسارات
9- اشكال نتائج عرض نظم المعلومات الجغرافية
10- الاحرامات
************************************************** ****
ولا تنسوني من صالح الدعاء
حل اسئلة النشاط لمادة الجغرافيا والتقنيات 12 



النشاط 1 ص 73
أ‌-اوجد التطور التكنولوجي في الاقمار الصناعية والتصوير الجوي والحاسب الالي في توفير كمية هائلة من البيانات عن سطح الارض على هيئة رقمية 
ب‌-مثل وضع قاعده بيانات عن اسماء الافراد وعناوينهم وارقام هواتفهم ومواقع منازلهم وكيفية الرجوع اليهم وهكذا 

النشاط 2 ص 74
أ‌-من خلال استخدام الحاسبالالي وربطها ضمن قاعدة بيانات مشتركة 
ب‌-لانها تمثل البيئة المثالية للبيانات المكانية 
ج- نرسم خط ونضع عليه فواصلف متساوية وعند كل فاصلة نضع التاريخ الاول لبداية نظم المعلومات 
1964 بدات نظم المعلومات على يد روجرتوملينسون 
نهاية 1964 تم تاسيس معمل للحاسب الالالي في جامعة هارفارد وتم انتاج النسخة الاولى من برنامج symap
1969 تم تاسيس شركة ايزري على يد جاك دنجر موند وزوجته 
1982 تم اصدار برنامج arcinfo ثم تبعها مجموعه برامج اخرى 

النشاط 1 ص 79 هذا النشاط من السهل على الطالب معرفة دور كل جهاز على اعتبار انه يتعامل مع الحاسب الالي 
ت‌- اولا( وحدات الادخال ) 
1- لوحة المفاتيح 
2- المرقم الالي 
3- اجهزة الجي بي اس 
ثانيا ( اجهزة المعالجة ) 
المعالجات ( processr ) القديمة والحديثة منها 
ثالثا ( اجهزة الاخراج ) 
1- شاشة العرض 
2- الطابعة 
3- الرسام الالي ( الراسمات الالية ) 
النشاط 2 ص 79
نقاط المقارنه انظمة التشغيل البرمجيات ( التطبيقية ) 
المفهوم البرامج الخاصة بتشغيل اجهزة جمع ومعالجة واخراج البيانات 
البرامج التي تستخدم لتنفيذ عمليات نظم المعلومات الجغرافية من جمع وتحليل واخراج البيانات 
امثلة windows arcview arcgis وغيرها 

ب‌-مثل نظام ليونكس 
ج- برنامج ايرداس erdas برنامج arc catloge 

النشاط 3 ص 79 

تعود الاسباب الى استخدام الموارد البشرية بحجم كبير لعملية جمع البيانات وخاصة المكانية منها لذلك من المتوقع ان تقل بعد التطور في وسائل الاستشعار عن بعد وهناك الكثير من الاسباب ارجع الى النت او مصادر التعلم 

النشاط 4 ص 80 

1-هم الذين يقومون بالتشغيل والافادة من النظام وتشمل المطورون والنستخدمون ومتخذوا القرار واهميتها تعبر شرط من الشروط اللازم توافرها لقيام نظم المعلومات الجغرافية وركيزة لا يمكن الاستغناء عنها فبدونها يصبح النظام غير فاعل للاستفادة منه 
2-الى ان نظم المعلومات الجغرافية ليست مقتصره على مخيلة المستخدم او مجال معين بحد ذاته بل يمكن ان تشمل مجالات اوسع مما يتخيل المستخدم تطبيقها فيه 
النشاط 1 ص 84
1-البيانات المكانية يقصد بها البيانات التي لها علاقة بالحيز او بالمجال المكاني موقع المدرسة او السوق او غيره 
2-تمثل بحيث كل ظاهرة مكانية تمثل في طبقة مستقلة مثل الطرق والمساكن وغيرها من الظاهرات انظر شكل 11 ص 83


النشاط 2 ص 85 
1- 
المفهوم البيانات الوصفية البيانات المكانية 
هي التي تمثل صفات وخصائص البيانات المكانية يقصد بها البيانات التي لها علاقة بالحيز او بالمجال المكاني
طريقة تخزينها على شكل جداول على شكل طبقات 
امثلة وصف للمنازل او أي مكان ضمن نطاق الدراسة تحديد موقع الظاهرة التي تدرس 

2- تمثل الصفوف بيانات متكررة اما الاعمدة تمثل بيانات غير متكرره 

3- رقم المنزل ( مكانية ) موقع المنزل ( مكانية ) خريطة المنزل ( وصفية ) مالك المنزل ( وصفية ) عدد الغرف ( وصفية ) 

النشاط 1 ص 88 
أ- المدرسة ( مساحة ) المبنى التجاري ( مساحة ) الطريق ( خط ) المساكن ( مساحة ) 
النشاط 2 ص 88 
1-النقطية تستخدم لتمثيل موقع الظاهرات وحجمها مثل موقع شجرة بئر وغيرها 
2-الخطية تستخدم لتمثيل المتميزة بخاصية الاستمرار والحركة شارع حدود ملكية وغيرها 
3-المساحية تستخدم لتمثيل الظاهرات التي بها مساحة مثل مدرة مبنى وغيرها 

2 - نعم يساهم المقياس في تكبير وتصغير حجم الظاهرة من حيث اختيار الرمز الذي سيستعمل لاحقا 


النشاط 5 ص 91 المنتدى لا يدعم خاصية الجداول والنشاط سهل جدا 

النشاط 6 نفس الفكره في عملية تحديد نقاط التقاء الالوان مع بعضها ومن ثم وضع الارقام على النقاط وتسمية الخطوط وهكذا 

النشاط 7 ص 95 

أ‌-نعم لانه عند تصوير الصوره يتم تحويلها في الكاميرا الى بيانات شبكية على اعتبار انها كاميرا رقمية تستخدم البيانات الشبكية 

النشاط 8 ص 96
أ‌-عدد الخلايا 
ب‌- نعم اذا زادت عدد الخلايا تزداد دقة ووضوح الصوره والعكس اما في مقياس الرسم صغر وكبر المقياس يساهم في زيادة حجم وتصغير الصوره ومن ثم اخيار الرمز المناسب 

ج -افضل البيانات الخطية لان تمثيلها للبيانات اكثر وضوحا ودقة من البيانات الشبكية 

النشاط 1 ص 100 
أ‌-الزمن ( تقليل زمن ووقت انتاج الخريطة ) 
الدقة ( اصبحت اكثر دقة باحتوائها على البيانات المكانية والوصفية )
التكلفة ( اصبحت اقل تكلفة مع وجود الحاسب الالي وملحقاته 

ب_ المباشره ( تكون اجاباتها عامة وغير محدد بدقة ) 

الشرطية ( تكون اجاباتها محددة ودقيقة اكثر ) 

النشاط 2 ص 101

الطرق التقليدية من حيث دقة القياس ( غير دقيقة ) الفتره الزمنية في القياس ( تحتاج الى فترة زمنية في عملية القياس ) 
نظم المعلومات من حيث النقاط السابقة ( العكس ) والسبب يعود الى استخدام الحاسب الالي وملحقاته 

النشاط 3 ص 102

أ - تحديد الشوارع والمباني التجارية وغيرها 
ب‌-يعتمد على مقياس الرسم وذلك من خلال عملية تحويل مقياس الرسم الى سنتيمترات ومن ثم نرسم احرامات على حسب مقدار السم اللي يقابله من مقياس الرسم على حسب عملية التحويل 
يعني نقسم 500 متر على 100 لتحويلها الى سم ومن ثم يطلع الناتج 1 الى 5 ونطبق على الرسم
أسئلة في مادة الجغرافيا والتقنيات الحديثة 



س- برهن علي أهمية التداخل الجانبي بين الصور الجوية.
ج- يوفر الرؤية ثلاثية الأبعاد عند وضع الصورتين في جهاز الإبصار المجسم كما لو كنت تشاهد الأرض من الطائرة بالإضافة إلى ضمان توالي تصوير سطح الأرض دون انقطاع.

س- ( تمتاز وحدات التحليل الرقمية المستخدمة في تحليل الصور الجوية بوجود برمجيات خاصة ) وضح أهميتها؟
ج- تستخدم في معالجة الصور الجوية / وتصحيحها آليا / وإنشاء خرائط لنماذج الارتفاعات والخرائط المعدلة جويا( الأورثوفوتو).

س- دلل على أهمية نقاط التحكم الأرضي؟
ج- تستخدم لحساب نقاط مجهولة أثناء عمليات الرفع المساحي الأرضي / تستخدم في ربط الصور الجوية والفضائية ببعضها بعضا.

س- اشرح بأسلوبك فكرة عمل نظام تحديد المواقع العالمي؟
ج- تعتمد فكرة عمل النظام على مبدأ قياس المسافة بين الأقمار ذات المواقع المعلومة وبين النقاط المجهولة المراد معرفة مواقعها على الأرض، حيث يقول جهاز الاستقبال بقياس زمن بث الإشارة من القمر وزمن وصولها إليه ( زمن الرحيل ) وتحسب المسافة بين القمر الصناعي المتحرك في الفضاء الخارجي وجهاز الاستقبال الموجود على الأرض باستخدام المعادلة التالية:
المسافة = زمن الرحيل × سرعة الضوء ( مقدار ثابت )
وباستخدام المسافة يتم تحديد إحداثيات النقطة المجهولة، ويظهر الإحداثي على جهاز الاستقبال.

س- دلل على أهمية مقياس الرسم في رسم الخرائط؟
ج- يتحكم في إبراز حجم الرمز فلا يمكن رسم رمز لظاهرة جغرافية لا يمكن مشاهدتها في خريطة بمقياس رسم صغير.


س- برهن على أهمية عمليات الرفع المساحي الأرضي؟
ج- وضع ورسم مخططات المدن / تحديد قبلة المساجد في البناء / الأعمال الهندسية كأعمال الطرق والإنشاءات / إنتاج الخرائط لرسم الظواهر الجغرافية المختلفة / أمور الملاحة لتحديد المواقع في السفر بالسيارات والطائرات والبواخر / رصد وقياس حركة زحزحة القارات.

س- دلل على أهمية قطاع التحكم الأرضي لنظام تحديد المواقع العالمي؟
ج- لقيامه بالمراقبة والمتابعة اليومية لجميع الأقمار الفضائية التابعة للنظام.

س- برهن علي أهمية عملية التثليث الجوي؟
ج- يتم تطبقها لربط الصور بعضها ببعض من ناحية ، وبطها إحداثيا بالأرض ليتم التعامل مع هذه الصور كنماذج.

س- ( تكتسب مرحلة إنتاج نسخة تجريبية للخريطة أهمية خاصة في رسم الخريطة)وضح ذلك؟ 
ج-لإمكانية مشاهدة جميع مصادر المعلومات المرسومة مجمعة في خريطة واحدة/إمكانية تدقيق وتصحيح الأخطاء قبل طباعتها. 

س- بين الفرق بين خرائط نماذج الارتفاعات المكانية وخرائط الأورثوفوتو؟
ج- خرائط نماذج الارتفاعات المكانية تظهر الارتفاعات فقط. بينما خرائط الأورثوفوتو تظهر كافة المعالم الطبيعية والبشرية والارتفاعات تمثل بها باستخدام خطوط الكنتور.

س- برهن على أهمية الحاسب الآلي في إنتاج الخرائط ؟
ج- سرعة معالة بيانات الخريطة / التجربة والاختيار / إعداد التصميم الأولى وإجراء التعديلات / الطباعة وإنتاج الخرائط / تحديث الخريطة / استخدام شبكة المعلومات العالمية في إنتاج الخرائط.

س- حول مقاييس الرسم الكتابية التالية إلى مقاييس نسبية:
1- 1 سم لكل 10 كم 
ج- 100× 1000 = 100000 سم
10 × 100000= 1000000سم
1 : 1000000 سم 

2- 1 سم لكل 4 كم
ج- 100× 1000 = 100000 سم
4 × 100000 =400000سم
1 : 400000 سم
أسئلة في مادة الجغرافيا والتقنيات الحديثة 



بقية اسئلة المادة
أكمل العبارات التالية بما يناسبها:
1- الجغرافيا كلمة أصلها..............
2- الجغرافيا كلمة تتكون من كلمتين أحداهما Geo بمعنى...........
3- الجغرافيا كلمة تتكون من كلمتين أحداهما Graphy بمعنى...........
4- المعني اللغوي لكلمة جغرافيا علم..............
5- أول من أستخدم مصطلح جغرافيا العالم الإغريقي.................
6- ألف إيراتوسين كتابا عندما كان أمينا لمكتبة الإسكندرية بعنوان...............
7- الاسم العربي القديم لعلم الجغرافيا علم..................
8- علم وفن وصف وتحليل وتفسير التوزيعات والتباينات المكانية للظواهر الطبيعية والبشرية للأرض.............
9- نظر الإغريق للجغرافيا من زاويتين نظامية و...........
10- ظلت الأساطير والخرافات تسيطر على الفكر الجغرافي الأوروبي حتى............
11- بدأت أوروبا في تطوير فكرها الجغرافي بعد القرن الميلادي.............
12- نظام يربط بين الأقمار الصناعية وأجهزة استقبال أرضية....................
13- أنظمة حاسوبية لجمع وتخزين وتحليل ومعالجة واسترجاع وعرض البيانات الجغرافية............
14- يساعد على الحصول على معلومات عن الظاهرات الجغرافية بدون الاتصال المباشر بها...........
15- علم وفن إنتاج الخرائط علم..........
16- المسقط الأفقي لمساحة من الأرض مرسومة بمقياس رسم مناسب................
17- النسبة بين طول أي ظاهرة على الخريطة وطولها في الطبيعة......................
18- أوائل الشعوب الذين قاموا برسم الخرائط.................
19- تميزت حضارة البابليين منذ القدم بالعناية بعلمي الرياضيات و................
20- النشاط الاقتصادي الذي اشتغل فيه الصينيون..............
21- تمثل نقطة البداية في تاريخ علم الخرائط ..................
22- باتساع الإمبراطورية الرومانية تعرضت حدودها لضغط متواصل من البرابرة و ..................
23- يعتبر خط الطول الرئيسي خط .............
24- الخرائط التي تأخذ المناسيب المتساوية الارتفاع لمنطقة معينة...........
25- من أشهر صناع الخرائط عند العرب والمسلمين..................
26- يبين محتوى واسم المنطقة التي تظهر على الخريطة .............
27- يحتوى على الرموز الجغرافية التي تمثل البيانات المختلفة الموقعة على الخريطة...........
28- أبسط مقاييس الرسم حيث يكتب ويلفظ حرفيا المقياس...............
29- عبارة عن خط أو عدة خطوط مقسمة بدقة إلى وحدات لتمثل مسافات على الأرض المقياس .............
30- الخط الذي يصل بين المناسيب المتساوية في الارتفاع عن مستوى سطح البحر خط..............
31- دوائر وهمية مرسومة حول الأرض..............
32- مجموعة من الأشكال والخطوط والألوان للتعبير عن الظاهرات الموجودة في الطبيعة..................
33- تتميز الرموز النقطية بخاصية الاستمرار و......................
34- تعرف النقاط التي تقاس بدقة باستخدام وسائل وطرق المسح الأرضي بنقاط ..................
35- تعرف الخريطة التي ترسم لتطبع في النهاية على الأوراق بالخريطة...................
36- أي مظهر جغرافي أدخل أو رسم بالحاسب الآلي له قيمة رقمية ................... 
37- تشهد علوم الخرائط تطورا هائلا في ظل الثورة.....................
38- من الأدوات التقليدية المستخدمة في الرفع المساحي الأرضي لقياس الزوايا..............
39- من الأدوات التقليدية المستخدمة في الرفع المساحي الأرضي لقياس المسافات الشرائط و ..............
40- من الأدوات التقليدية المستخدمة في الرفع المساحي الأرضي لقياس الزوايا والمسافات معا..............
41- جهاز يتكون من تيلسكوب حر الحركة ....................
42- جهاز يتكون من تيلسكوب أفقي وقامة مدرجة...............
43- نظام أمريكي لتحديد المواقع من خلال استقبال إشارات من الأقمار الصناعية.................
44- قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتصميم وتشغيل نظام تحديد المواقع العالمي في عام.............م.
45- تم إتاحة نظام تحديد المواقع العالمي للاستخدام المدني في عام.............م.
46- يتكون قطاع الأقمار الصناعية لنظام تحديد المواقع العالمي من............قمرا.
47- يتم تحديد المواقع العالمي بطريقتين الفردية و...............
48- تم أطلاق أول قمر صناعي لنظام جاليليو عام.............م.
49- نظام تحديد المواقع المطور من قبل الاتحاد السوفييتي سابقا................
50- عبارة عن إسقاط مركزي عبر عدسة آلة التصوير................
51- تكون دقة القياسات عالية في الصورة الجوية في .................
52- بعد ترتيب الصور الجوية يتم تطبيق عملية............
53- عملية رفع دقة الصور وربطها ببعضها بعضا باستخدام معادلة التشابه.............
54- يتم رفع دقة الصور بالتثليث الجوي وربطها ببعضها بعضا باستخدام معادلة...............
55- خرائط معدلة التضاريس تكون بخلفية صور جوية..................... 
56- يتحكم في إبراز حجم الرموز الجغرافية في الخريطة.................
57- العنصر الأساسي في رسم الخريطة....................
58- بعد توقيع الرموز الجغرافية في الخريطة تفصل على حسب ألوانها وتنتج في..................
59- تعتبر من المكونات الأساسية للخريطة....................
60- عملية تحويل رموز الظواهر الجغرافية من الخريطة الورقية إلى بيانات رقمية...........
61- تعتبر الشرائح والطبقات أهم مميزات الرسم..............
62- عملية شبيهة بالتصوير تحول البيانات الورقية إلى صورة رقمية...........
63- بعد الانتهاء من ترميز وتصنيف الظواهر الجغرافية بالخريطة تبدأ مرحلة الإخراج و.............. 
64- تستخدم لرسم المخططات والخرائط كبيرة الحجم...............
65- تتركب الخريطة الشبكية من مجموعة من الخلايا تسمى عناصر...........
66- يبلغ التداخل الراسي بين صورتين جويتين بمقدار..........%.
67- يتراوح التداخل الجانبي بين صورتين جويتين بمقدار20 % إلى..............%.
68- يرسم الظواهر الجغرافية رقميا باستخدام الحاسب الآلي بينما الصور تدخل بجهاز أخر غير الحاسب جهاز......................
69- من الأدوات التقليدية التالية تستخدم في توقيع الرموز المساحية على الخريطة القواطع و.................
70- تستخدم المساطر المعدنية والمنحنيات لرسم الرموز................
71- تستخدم للرسم النهائي للرموز الخطية لضمان جودة الخطوط...............
72- ساهم بفعالية في طباعة وإنتاج الخرائط لغرض النشر................
73- المرحلة النهائية في رسم الخرائط .............
74- تعتبر أهم المراحل في اختيار الشكل الذي ستظهر عليه الخريطة النهائية مرحلة.............
>>>>>>>>>>>>>>>

الأجوبة على الأسئلة السابقة
1
إغريقي
2
أرض
3
وصف
4
وصف الأرض
5
إيراتوسين
6
جغرافيا
7
تقويم البلدان
8
الجغرافيا
9
إقليمية
10
الكشوف الجغرافية
11
الخامس عشر
12
تحديد المواقع العالمي ( gps )
13
نظم المعلومات الجغرافية
14
الاستشعار عن بعد
15
الخرائط
16
الخريطة
17
مقياس الرسم
18
البابليون
19
الفلك
20
الزراعة
21
الخرائط الإغريقية
22
الفرس
23
جرينتش
24
الكنتورية
25
المسعودي
26
عنوان الخريطة
27
دليل الخريطة ( مفتاح الخريطة )
28
الكتابي
29
الخطي
30
الكنتور
31
دوائر العرض
32
الرموز الجغرافية
33
الحركة
34
التحكم الأرضي
35
الورقية
36
الخريطة الرقمية
37
المعلوماتية
بقية الأجوبة السابقة
38
البوصلة المنشورية
39
السلاسل
40
الطاولة المستوية
41
الثيودوليت
42
الميـــــــزان
43
gps
44
1973م
45
1984م
46
24 قمرا
47
التفاضلية
48
2005م
49
جلونس
50
الصورة الجوية
51
الوسط
52
التثليث الجوي
53
التثليث الجوي
54
التشابه
55
الأورثوفوتو
56
مقياس الرسم
57
الرموز الجغرافية
58
أفلام
59
الرموز الجغرافية
60
الترقيم الآلي
61
الرقمي
62
المسح الضوئي
63
الطباعة
64
الراسمات الآلية
65
الصورة
66
60%
67
30%
68
جهاز تحليل الصور الجوية شبة الآلي
69
المشارط
70
الخطية
71
الإبر
72
الحاسب الآلي
73
الطباعة
74
التصميم
س- دلل على أهمية شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) في إنتاج الخرائط ؟
ج- تصميم مواقع يمكن من خلالها البحث وعرض معلومات مفيدة عن الخرائط مثل أسماء المدن والشوارع والمطارات / وكذلك يمكن شراء أي خريطة لأي جزء من العالم مباشرة من الموقع دون الحاجة إلى الحصول عليها من الدول نفسها ( مثل موقع جوجل إيرث Google Eaeth وموقع ياهو Yahoo ).

س- برهن على أهمية نظام تحديد المواقع العالمي في حياتنا اليومية؟
ج- ضمان الخدمات المتميزة لنا من خلال تطبيقنا للحكومة الالكترونية / استخدام أجهزة الاستقبال وهوائياتها والطرق المساحية المختلفة.

س- وضح العبارة الآتية: ( اختلاف الجغرافيون في تعريف علم الجغرافيا)؟
ج- يختلف الجغرافيون في تعريف الجغرافيا بسبب تعدد اهتمامات هذا العلم حيث يهتم بدراسة الاختلافات المكانية على سطح الأرض من جهة، وتوزيع الظاهرات الطبيعية والظواهر البشرية ودراسة العلاقات القائمة بينها من جهة أخرى.

س- دلل على أهمية مساقط الخرائط؟ مع ذكر أنواعها؟
ج- بعض المساقط تحافظ على الشكل الصحيح ويستخدم لرسم القارات وامتداد الدول بشكلها الواقعي / وبعضها يحقق المساحة ويستخدم في رسم مساحات الأرضي / وبعضها يحقق الاتجاهات والمسافات ويستخدم لخرائط الطيران والملاحة.
أنواع مساقط الخرائط : المسقط القطبي / المسقط الاسطواني / المسقط المخروطي.

س- اثبت بالأمثلة دخول الخرافات والأساطير على الفكر الجغرافي الأوروبي في العصور الوسطى.
ج- الذين سافروا إلى أفريقيا غربا أدركوا أن أرض المغرب الخضراء لا تستمر بل تقل حتى تصل إلى الصحراء، ثم تزداد الحرارة لدرجة أن الناس ظنوا أنهم سيهلكون إذا استمروا في سفرهم نحو الجنوب.

س- وضح كيف تم التغلب على الإزاحات والأخطاء عند استخدام جهاز استقبال واحد لتحديد المواقع العالمي ؟
ج- باستخدام الطريقة التفاضلية : باستخدام أكثر من جهاز استقبال بحيث يوضع الجهاز الرئيس على نقطة معلومة الإحداثيات ، بينما الجهاز الآخر يكون متحركا لحساب النقاط الأخرى.

س- برهن على :أهمية الحاسوب في إعداد التصميم الأولي للخريطة؟
ج- إعداد عدة نماذج / يعطي مصمم ومستخدم الخريطة الحرية في اختيار التصميم المناسب / ساهم في تبسيط تعديل وتصحيح الخريطة ومعالمها.

س- برهن على :الدور الكبير لموقع جوجل إثرث ( Google Earth ) في مجال إنتاج الخرائط؟
ج- عرض معلومات مفيدة عن أي جزء من العالم مثل أسماء المدن والشوارع والمطارات / أمكانية شراء أي خريطة لأي جزء من العالم مباشرة دون الحاجة إلى الحصول عليها من الدول نفسها.

س- ( تعتبر الراسمات على صفائح المطابع آخر ما توصلت إليه تقنية أجهزة إخراج الخرائط ) وضح ذلك؟
ج- لان الراسمات على صفائح المطابع اختصرت مرحلة الطباعة على الأفلام لتطبع مباشرة على الصفائح المستخدمة في عملية الطباعة.

س- أثبت كيف استفاد الأوروبيون من الفكر الإسلامي في تطور الجغرافيا عندهم؟
ج- أخذوا منهم واستفادوا من مراجعهم وبذلك تغيرت الأفكار السائدة حول بعض مناطق العالم وبدأت أوروبا في تطوير فكرها الجغرافي.

س- بم تفسر: يطلق على أجهزة تحليل الصور الجوية الأجهزة شبة الآلية؟
ج- لأنه يرسم الظواهر الجغرافية رقميا على هيئة شرائح باستخدام الحاسب الآلي، بينما تكون الصور في جهاز الأبصار المجسم ولا تكون مدخله في الحاسب الآلي.

س- بم تفسر: تمثل مواصفات رسم الخريطة أساسا لإنتاجها.
ج- لأنها تشتمل على جميع بيانات رموز الظواهر الجغرافية ومفتاح الخريطة.

س- بم تفسر: أستخدام إبر بأحجام مختلفة لرسم الرموز الخطية؟
ج- لضمان جودة الخطوط .


س- بم تفسر: استخدمت التقنية الحديثة في الحاسبات الآلية في رسم الخرائط؟
ج- من أجل الإسراع في عمليات رسمها وإنتاجها.

س- بم تفسر: استخدام البابليون للخرائط؟
ج- لتقدير الضرائب.

س- بم تفسر: تمثل مواصفات الرسم أساس إنتاج الخريطة؟
ج- لأنها تشتمل على جميع بيانات رموز الظواهر الجغرافية ومفتاح الخريطة.

س- علل : استخدمت التقنية الحديثة المتمثلة في الحاسبات الآلية في رسم الخرائط؟
ج- للإسراع في عمليات رسم الخرائط وإنتاجها.

س- علل: اعتبار الخرائط الإغريقية نقطة البداية في تاريخ الخرائط؟
ج- لأنها تميزت بالدقة التي لم تتوافر إلا في خرائط القرن 19م.

س- بم تفسر : استخدام تقنية الليزر في طابعات الأفلام؟
ج- لضمان الحصول على جودة عالية للصور المرسومة في الأفلام.

س- بم تفسر:حاجة الدولة الرومانية لإنشاء الخرائط؟
ج- بسبب تعرض حدودها الطويلة لضغط متواصل من البرابرة والفرس،ومن هنا وجدت الحاجة إلى إنشاء شبكة كبيرة من الطرق تربط أرضي الإمبراطورية بعاصمتها.

س- وضح عمل محطة العمل المتكامل؟
ج- تقوم برصد وتجميع وتخزين الظواهر المرفوعة مساحيا، ثم نقلها للحاسب الآلي لتوقيعها على الخريطة.

س- بين الفرق بين تمثيل الرموز الجغرافية في الخريطة يدويا وتمثيلها بالتقنيات الحديثة؟
ج- يدويا: لكل رمز طريقة في الرسم. والتقنيات الحديثة: جميع الرموز ترسم بطريقة واحدة.

س- متى تستخدم أقلام الحبر الصيني عند رسم الخريطة؟
ج- في الرسم الأول للخريطة على الورق الشفاف .

س- ما الشرط الواجب توافره عند رسم الخرائط بالطرق التقليدية؟
ج- المهارة في رسم الخرائط عند الرسامين.

س- مما تتكون المرقمات الآلية؟
ج- الطاولة – الفأرة – الحاسب الآلي.

س- علل : حفظ مكونات الخريطة رقميا في قواعد بيانات جغرافية وأقراص مدمجة؟
ج- لتسهيل مراجعتها وتحديثها مستقبلا.
